LED – Decoder

* **No começo da execução do firmware**, o LED verde irá piscar durante um segundo 3 vezes.
* Depois, **enquanto porta serial estiver aberta**, o LED verde ficará ligado initerruptamente. Por padrão esse tempo é de 10 segundos, caso seja recebido algum comando serial será adicionado mais 5 segundos.
* **Após o join** o LED verde acenderá por 1 segundo.
* Quando houver acionamento do botão para envio o LED verde irá acender por um segundo.